{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["重点项目","一般项目"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"重点项目","index":0,"n_rows":23,"n_cols":7,"rows_kept":23,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","教师姓名","设立课题名称","设立课题简介","资助学生数","资助金额（万元）","项目类别"]
[1,"陈寒松","剩余污泥菌体破解及碳源初提技术","城市污水处理产生的剩余污泥对环境管理造成了巨大的负面影响，污泥资源化利用具有广阔的市场前景。将剩余污泥中的菌体进行破解并初步提取其中的碳源，将其回用于废水处理的脱氮工段，在“双碳”背景下具有巨大发展潜力。",4,2,"重点项目"]
[2,"陈寒松","污泥热解改性及其对土壤F污染的修复","地氟病是一种全球流行的地方病。金华一带是全国有名的萤石矿脉，环境中的F含量较高。因此，F污染修复技术的开发具有重要的现实意义。本课题将城市污泥热解并进行定向改性，将其用于F污染的修复，以期为F污染修复提供技术解决策略。",4,1,"重点项目"]
[3,"陈寒松","基于污泥生物质炭的磁性流化床生化降解装置","针对废水处理过程中，生化降解效率低、污泥沉降速率慢等技术不足，结合剩余污泥资源化利用等难题，开发一套基于污泥生物质炭的磁性流化床生化降解装置。",4,1,"重点项目"]
[4,"陈寒松","功能菌组对土壤Cd迁移转化的阻控效应","我国土壤重金属污染形势严峻，农田Cd污染问题在长江三角洲等地区较为突出。微生物修复技术在农田土壤污染调控方面具有一定优势，但目前仍存在修复效率低、调控靶向性弱等不足。本课题通过构建可阻控有机结合态镉形态转化的功能菌组，拟为Cd污染土壤的绿色修复提供一定的技术支撑。",4,1,"重点项目"]
[5,"胡鸿雨","靶向核受体Nur77 的新型抗纤维化药物研究","肝纤维化是慢病肝病向重症肝病转变的关键节点，目前临床对肝纤维化上仍缺少有效的治疗药物。申请人前期发现5f通过Nur77/mTORC1信号通路发挥抗纤维化作用。但5f的活性、特异性不够，其抗肝纤维化作用的深层分子机制和体内的生物安全性仍需进一步明确。本项目聚焦于Nur77/mTORC1信号轴，对前期发现的小分子化合物5f进行理性分子设计，以期获得活性更优，成药性更好的靶向 Nur77/mTORC1信号通路的调控剂。通过荧光素酶报告基因，CCl4和HFD诱导的小鼠肝纤维化模型实验等筛选活性更优的5f衍生物；并通过信号通路激活或抑制剂、关键分子敲除或过表达等方法明确5f衍生物诱导肝星状细胞自噬和促进溶酶体生成，逆转肝纤维化深层作用机制，并结合体内敲除小鼠实验对其作用机制进行验证。目的是获得靶向Nur77/mTORC1信号轴的先导化合物，为发展抗肝纤维药物提供理论基础。",3,1,"重点项目"]
[6,"胡鸿雨","  CDK9抑制剂的设计、合成及抗HIV的活性研究","基于吲哚类化合物12i能够有效抑制HIV转录这一研究基础，进一步研究我们发现12i通过靶向CDK9激酶，并抑制其对RAN聚合酶II CTD第二位丝氨酸（Ser2）的磷酸化，进而抑制HIV转录延伸及诱导肿瘤细胞凋亡。在此研究基础上，本课题拟运用分子杂交技术，以12i为先导化合物，设计合成一系列12i衍生物，并通过HIV-1基因转录细胞模型进行筛选，寻找潜在的能够高效特异性的抑制CDK9激酶活性的的吲哚类化合物，并结合体外激酶实验、分子互作实验进一步深入研究化合物抑制CDK9激酶活性的作用机制，为CDK9抑制剂的开发提供候选化合物。",3,1,"重点项目"]
[7,"裴张龙","中小学研学旅行事故责任认定与处理虚拟仿真实验项目前期策划及UI设计","包括虚拟仿真实验的内容梳理、交互流程图制作、UI设计等内容",4,1,"重点项目"]
[8,"裴张龙","古旧书画装裱虚拟仿真实验项目前期策划及UI设计","包括虚拟仿真实验的内容梳理、交互流程图制作、UI设计等内容",4,1,"重点项目"]
[9,"寿玲","装饰画应用材料研究","该课题基于艺术设计专业装饰与艺术设计的课程材料的应用性探索，提升大学生专业性、实践性的研究项目",4,1,"重点项目"]
[10,"寿玲","纪实摄影的艺术性与应用性研究","该课题基于艺术设计摄影基础的课程的实践性研究可以，提升大学生专业性、实践性的研究项目",4,1,"重点项目"]
[11,"谢云龙","低温等离子体催化降解VOCs","由于工业的高速发展的同时所带来的环境污染越来越严重。工业中空气污染物挥发性有机物（VOCs）的排放有愈发严重的态势，形势倒逼使我们不得不重视该问题。VOCs与大气中的氧化物发生反应形成的气溶胶在紫外线照射下会进一步转化为臭氧，危害人体健康。研究如何降解VOCs成为如今刻不容缓的内在需求。\n项目通过浸渍法合成制备催化剂负载于蜂窝陶瓷中，并以一段式的形式负载于介质阻挡放电器中，以甲苯，乙酸乙酯，甲醛等典型VOC为目标处理物对其进行降解，通过探究催化剂制备条件对实验去除VOCs的影响来选择一种高效的催化剂制备方法。利用浸渍法制备不同比例的Ce/Mn蜂窝陶瓷催化剂协同等离子体甲苯催化效果，分别用气相色谱仪测定催化剂离等离子体发生器的距离为1-10cm时甲苯催化效率。",6,1,"重点项目"]
[12,"谢云龙","香菇活性物质提取方法和含量测定研究"," 香菇中含有抗肿瘤成分香菇多糖，含有香菇嘌呤，可以降血脂；含有抗病毒成分即干扰素的诱发剂双链核糖核酸。香菇中还有新兴产品β-烟酰胺单核苷酸（NMN）。关于活性多糖结构与功效的研究，对多糖的性能改进有着很大的指导意义，对药物的开发更是至关重要。许多研究人员对香菇多糖进行化学修饰以便得到其具有新的生物活性的多糖分子或强化香菇多糖的生物活性，使得香菇多糖能够更广泛地应用在各个领域。关于NMN的实验研究在人体上的研究数据很少，虽然有公开的临床结果显示，NMN在人体内的代谢迅速，服用一定量内的NMN在一些方面没有副作用，但是还不能完全保证人体摄入绝对的安全性，需要更多的实验研究来保证。此课题研究了分别使用不同的方法对香菇多糖进行提取及含量测试。同时，对香菇中β-烟酰胺单核苷酸（NMN）进行提取和含量测定。",5,1,"重点项目"]
[13,"徐应涛","基于多分类器融合的特殊操作员违规行为识别系统","本项目基于智能化、信息化的管理工具及手段，针对餐饮业员工违规穿戴乱象频发的现状，建立一套高效规范的管理系统，对员工违规穿戴行为实施违规抓拍、实现实时监督，解决传统人工分析监控视频的精度和效率过低、人员要求高等问题，努力为行业变革提供新的思路和方向。在有效节约线下巡检成本、提升管理监督工作效率的同时，使餐饮业建立起质量可控、责任可究的透明食品安全信息链。",4,1,"重点项目"]
[14,"徐应涛","新能源汽车电机智能自动装配生产线","新能源汽车电机的装配过程中，由于电机零配件体积大、质量大、装配精度要求高，传统人工装配费时、费力且装配一致性低，因此需要研发一款电机智能自动装配生产线，主要包括后盖和定子合装，转子和后盖压轴承辅线和安装旋变、调零三大工艺流程等。同时生产线需要具有一定兼容性，能满足种三种直径，且每种直径高度不同的电机组装生产。",4,1,"重点项目"]
[15,"徐应涛","基于UWB室内定位技术的紧急逃生系统","随着现代化进程不断加快，人们的工作、生活地点逐渐集中在高层楼宇中，在这种人员密集、通道众多、环境局限的高层楼宇中，如何实现火灾来临时的安全、快速、有效逃生是建立智能建筑消防安全体系亟待解决的问题。基于UWB室内定位技术的紧急逃生系统由烟雾传感器、智能疏散照明灯、通信组件、系统主机、手持终端APP、云系统决策平台等组成,通过火情探测技术、UWB室内定位技术、定位算法、人员密度检测、最短路径规划等技术帮助受困人员实现火灾情况下的安全快速逃生。",4,1,"重点项目"]
[16,"颜磊","碳纳米复合材料的设计及其在镁-空气电池中的应用","金属-空气电池，特别是镁-空气电池在能量转换装置中占据着重要地位。然而，该反应过程涉及多步质子耦合电子转移过程，动力学上较缓慢，因此需要选择合适的催化剂来提高反应速率和效率。碳材料具有、活性较好、以及在碱性环境中相对稳定等优点，但是它们导电性差、材料表面吸附氧的能力弱。因此，制备高效、稳定的碳纳米复合材料来提高电催化活性，并大幅提升镁-空气电池的实际应用性能仍是目前面临的巨大挑战。",4,"1万元","重点项目"]
[17,"严晓阳","烷基吡啶侧链氧化合成维生素B3及其衍生物工艺研究","以烷基吡啶为原料，经氧化反应合成维生素B3，再用其它功能模块衍生化。要求：经氧化反应的维生素B3的收率不低于70%；通过实验筛选出1-2个功能化产品。",4,1,"重点项目"]
[18,"严晓阳","研磨法制备聚烯烃抗变形剂的技术研究","目前聚烯烃抗变形剂的合成过程中均使用有机溶剂，通过本项目的研究，探索无溶剂研磨法来制备产品的绿色化工艺条件。要求：产品纯度不低于95%。",4,1,"重点项目"]
[19,"袁喆","佳特宠物便携饮水器设计","根据甲方要求提供宠物便携饮水器创新造型与合理的结构设计方案。要求便于出行携带，能简单快速的进行安装和拆卸，易清洗。",4,1,"重点项目"]
[20,"袁喆","进源可折叠划船机外观结构创新设计","根据甲方提供的基本资料和设计需求，完成可折叠划船机外观和结构创新设计。要求划船机增加手部滑杆功能，模拟划船效果。划船机折叠后方便包装，要求外观结构设计符合人机工程学、便携安装、安全稳固。",4,1,"重点项目"]
[21,"郑荣泉","兰溪市外来入侵物种调查及预警机制","调查兰溪市全域外来入侵物种的种类、分布及危害程度，并提出预警机制和防治对策",3,1,"重点项目"]
[22,"朱桂勇","基于物联网的蛋鸭养殖笼的研发","通过基于物联网的蛋鸭养殖笼和智慧数据统计管理平台，对传统蛋鸭养殖过程中的监管难、环境污染严重、病死率高、产蛋率低等问题进行改造与升级，通过智能监测、智能调控、自动化控制、可视化和预警系统来实现实时监测、智能控制、全时控料、数据记录、数据传输、及时报警等养殖过程的全自动化，达到精准化、智能化科学养殖的目的。",4,1,"重点项目"]

{"sheet":"一般项目","index":1,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","教师姓名","设立课题名称","设立课题简介","资助学生数","资助金额（万元）","项目类别"]
[1,"胡鸿雨","吲哚类衍生物依赖Nur77诱导铁死亡的抗肝癌机制研究 ","肝癌是一种发病率高、危害极大的恶性肿瘤。肝癌具有起病隐匿、恶性度高、进展快、预后差和死亡率高等特点。目前，肝癌治疗主要有手术和放化疗，但预后效果不佳]。因此，探讨肝癌的发病机制寻找潜在的药靶至关重要。铁死亡是一种新型程序死亡方式，它是利用肿瘤细胞内过量产生的活性氧和不稳定的游离Fe2+，通过催化质膜过氧化反应而杀死细胞，是近年来抗癌研究中一个重要的新进展。本项目首先要明确Z-e、Z-i通过靶向Nur77诱导HCC发生铁死亡；重点探讨Nur77诱导铁死亡的分子机制，对铁死亡相关蛋白SLC7A11，GPX4等蛋白的影响与调控；同时使用化合物Z-e、Z-i深入研究Nur77上述机制，从多个角度探究Z-e、Z-i靶向Nur77诱导铁死亡发挥抗癌作用的方式。",3,0.3,"一般项目"]
[2,"裴张龙","实验室安全学习软件场景搭建","包括走廊、大厅、房间等多个场景的视觉搭建",3,0.3,"一般项目"]
[3,"裴张龙","大学生面试学习软件场景搭建","包括会议室、卧室、面试厅等多个场景的视觉搭建",3,0.3,"一般项目"]
[4,"陶德华","脉动性血流血泵驱动机构分析与设计方法研究","人体内血液在心脏搏动的作用下呈现脉动性流动，目前常血泵采用滚柱泵、离心泵和重力泵这3类动力泵，而这3类泵并不能很好地实现脉动血流的要求。为此，本课题主要设计出一种能够实现脉动血流的新型动力泵。本课题研究内容主要包括以下内容：1、建构新型血泵三维实体模型；2、对该机构进行运动学仿真分析；3、搭建新型血泵样机。",3,0.3,"一般项目"]
[5,"谢云龙","基于低温等离子体的CO2催化加氢制甲醇","通过低温等离子体与催化剂的协同效果，将温室气体CO2转化为高附加值的甲醇",3,0.3,"一般项目"]
[6,"谢云龙","玉米芯吸附协同低温等离子体对氨气的去除","玉米芯是玉米生产和加工的副产物,资源丰富。玉米芯通常被当作饲料和燃料使用或作为废弃物,未能充分利用。对玉米芯进行开发和综合利用,可提高农副产品的经济效益和社会效益。以玉米芯填充生物过滤塔并用于净化含氨废气。着重研究了填料类型、含水率、进气流量、填料高度等因素对净化效果的影响。玉米芯还可解决低温等离子体(NTP)高压放电后产生的副产物排放问题，可以应用到养殖场臭气的等离子协同处理。",3,0.3,"一般项目"]
[7,"谢云龙","灵芝中的NMN的提取方法与测定方法的研究","  NMN和NR都是辅酶NAD+的前体化身，而NMN(β-烟酰胺单核苷酸)具有活性，是烟酰胺磷酸核糖转移酶(Nicotinamide phosphate ribosetransferase，Nampt)反应的产物，是NAD+的关键前体之一，也是烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD+）生物合成的中间产物，在目前国内外都引起了广泛的关注。NMN主要通过参与NAD+生物合成介导，其药理活性包括其在细胞生化功能、心脏保护、糖尿病、阿尔茨海默病以及与肥胖相关的并发症中的作用，最近这一化学成分抗衰老活性的突破性发现为这一分子的研究增添了宝贵的精华。而灵芝为担子纲多孔菌科灵芝属真菌,其中富含丰富的物质。由于β-烟酰胺单核苷酸存在于细胞内，很难被充分提取出来，这影响了对于其灵芝这一内涵丰富物质的有效利用和产品的开发.为了测定灵芝中NMN含量，实验将用高效液相色谱法和紫外可见分光光度法进行测定。高效液相色谱法可分离灵芝中的多种组分、对每种组分进行鉴定，以及对组分进行定量分析，采用高效液相梯度洗脱方法进行多组分分离。紫外可见分光光度法为常见定量方法, 因快速、简单、性价比高, 且具有一定的稳定性和重复性。通过比较两种测定方法的优劣来选择最终采用的测定方法。现有的灵芝提取NMN方法主要有溶剂浸提、超声波提取和传统水热等方法，但大都对各种提取方法的优劣评价不一。",3,0.3,"一般项目"]
[8,"严晓阳","XZ-PR31的绿色合成","XZ-PR31是一种单体甲基化受阻胺光稳定剂（HALS），巧妙地结合了自由基清除和紫外线（UV）吸收功能，并与聚合物发生化学反应接枝而广泛应用于聚合物材料。要求：总收率不小于90%；含量不小于95%。",4,0.5,"一般项目"]
[9,"严晓阳","MEK脱水工艺的研究","在常压下，MEK与水混合物在蒸馏过程中会形成共沸物，难以使用普通精馏的方法获得高纯度MEK，限制其在生产过程中的循环使用。要求：采用廉价易得的共沸剂，MEK中的水分含量从10%降到1%以下，满足生产需要。 ",3,0.5,"一般项目"]
[10,"俞亚明","磐安仰头村云翔民宿软装设计","风格定位、家具、灯具、布艺、陈设等选配，出图、预算",2,0.3,"一般项目"]
[11,"俞亚明","住宅庭院设计","庭院功能、风格定位、出图、预算",3,0.3,"一般项目"]
[12,"郑绍成","年产20万台锂电智能化林草装备生产项目可行性研究报告编制","从项目建设的必要性、可行性、市场前景、投资、效益、财务、环保、安全等方面可行性分析，得出项目是否可行。",3,0.32,"一般项目"]
[13,"郑绍成","油墨企业三化一流技改项目的可行性研究报告编制","从项目建设的必要性、可行性、市场前景、投资、效益、财务、环保、安全等方面可行性分析，得出项目是否可行。",3,0.32,"一般项目"]